**汕头大学医学院第二附属医院定制实验台及配套装置采购项目**

**采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备编号及名称** | | **规格尺寸** | **单位** | **数量** | **限价（元）** | | **结构及台面材质** | **图片仅供参考** |
| **(mm)** | **单价** | **总价** |
| 1 | 中央台 | 6750\*1500\*850 | 台 | 1 | 19575 | 19575 | 全钢结构：  1. 柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，柜体侧面和背面上安装内部加强筋，提高支撑能力。柜体为双门双抽柜。  2. 抽屉：底部和侧面为一整块钢板折弯而成，前面和背板焊接在这一整块钢板上。抽头内装隔音材料，并在安装前内部也进行喷涂处理。  3. 滑轨：重负荷包夹式滑轨，尼龙滚珠，自闭结构设计。  4. 柜门：双层结构，同时门片内外钢板均进行喷涂处理。门片外板经过加强设计。合叶可以拆卸，而不是焊接结构。门片上安装橡胶缓冲垫。  5. 座位空档：前横梁加后封板设计。  6. 台面：12.7厚理化板，耐强腐蚀。 |  |
| 2 | 边台 | 6500\*750\*850 | 台 | 1 | 9425 | 9425 | 全钢结构：  1. 柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，柜体侧面和背面上安装内部加强筋，提高 支撑能力。柜体为双门双抽柜。  2. 抽屉：底部和侧面为一整块钢板折弯而成，前面和背板焊接在这一整块钢板上。抽头内装隔音材料，并在安装前内部也进行喷涂处理。  3. 滑轨：重负荷包夹式滑轨，尼龙滚珠，自闭结构设计。  4. 柜门：双层结构，同时门片内外钢板均进行喷涂处理。门片外板经过加强设计。合叶可以拆卸，而不是焊接结构。门片上安装橡胶缓冲垫。  5. 座位空档：前横梁加后封板设计。  6. 台面：12.7厚理化板，耐强腐蚀。 |  |
| 3 | 中央台试剂架 | 6000\*300\*750 | 套 | 1 | 5100 | 5100 | 铝制玻璃结构：采用38\*38mm圆角及方构梁铝型材，表面经人工阳极氧化及环氧树脂静电粉末高温喷塑处理，接插件为专用高分子材料压铸件，紧密强固。带活动挂板，玻璃采用10mm厚强化玻璃，可上下移动，边缘带不锈钢护栏，防药品或试剂跌落，菱形立柱，四面安装插座 |  |
| 4 | 水槽+三联水龙头 | 550\*450\*300 | 套 | 1 | 550 | 550 | 实验室专用PP水盆及三口水龙头。采用高分子高密度PP材料模具一体成型，采用实验室专用铜制水龙头，人体工学设计，并配有360度旋转鹅颈管。 |  |
| 5 | 滴水架 | 400\*500 | 个 | 1 | 400 | 400 | 实芯理化板+PP棒实芯理化板基材pp滴水棒，5mm厚抗倍特层板，PVC接水盘抗化学腐蚀，抑菌、易清洁、耐潮湿利于器皿的自然干燥。 |  |
| 6 | 洗眼器 | 单口 | 个 | 1 | 450 | 450 | 1.主体为加厚钢质。2.涂层为高亮环氧树脂，耐腐蚀耐热，防紫外线辐射。3.洗眼喷头，加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经减压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。4.防尘盖：平常可防尘，使用时自动被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，同时具链条与护杯连结可防脱落。 5.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网。平时隐藏于台面下，紧急使用时可随意抽起，方便使用。 6.最大耐水压：7kg/cm2。 |  |
| 7 | 实验室专用插座 |  | 个 | 44 | 68 | 2992 | 实验室专用插座二三插座，配国标2.6mm电线，含实验台内连接，不含外接，其中中央台32套，边台12套。 |  |
| 合计 | | | | | | 42341（含10%税金） | | |

说明：投标报价按单价报价，单价报价不得超过货物清单中的限价。合同价包括所提供货物抵达指定交货地点的货物价格、运输费、装卸费、安装、税费及一切技术和售后服务等费用。投标报价超出限价金额的为无效报价。